Balun


Balun = balanced-unbalanced = balanceado-no balanceado = Transceiver = Transceptor
La función del CCTV Balun es permitir que el cable de video coaxial tradicional de 75 ohmios sea reemplazado por un par trenzado de categoría 5E/6
Se denomina BALUN (balanced-unbalanced lines transformer) a un dispositivo adaptador de impedancias que convierte líneas de transmisión balanceadas en no balanceadas y viceversa.
Funciones:

Convierte de balanceado (UTP) a no balanceado (Coaxial) y viceversa

Adapta impedancias, transforma la impedancia de 100 Ω (UTP) a 75 Ω (Coaxial) y viceversa
Amplifica (balun activo)

Tienen polaridad en video y alimentación.
Tipos de conexión: Tornillo, Presión, Conector RJ45
La distancia máxima del cable depende del tipo de cable, sección del cable o n° de pares UTP de alimentación, tipo de balun, la resolución de la cámara, la tecnología de la cámara, la tensión de alimentación de la cámara y la corriente de la cámara.

Tipos:
	Pasivos
	Pasivo de video y alimentación
Pasivos POE (Power Over Ethernet)
	Activos
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	no requiere alimentación
	no requiere alimentación
	si requiere alimentación

	no amplifica (si atenúa señal video > 1 dB)
	no amplifica (si atenúa señal video > 1 dB)
	si amplifica (no atenúa señal video)

	menor distancia (hasta más 300 m)
	menor distancia (hasta más 300 m), limitada por la alimentación
	mayor distancia (hasta 3600 m)

	no alimenta a la cámara con el cable UTP
	si alimenta a la cámara con el cable UTP
	no alimenta a la cámara con el cable UTP

	la fuente de alimentación de la cámara está cerca de la cámara
	la fuente de alimentación de la cámara está cerca del DVR
	la fuente de alimentación de la cámara está cerca de la cámara

	usa 1 par del cable UTP
	usa 4 pares del cable UTP
(3 pares de alimentación, 1 par de vídeo o

2 pares de alimentación, 1 par de vídeo, 1 par de audio)
	usa 1 par del cable UTP

	conector de 2 pines a presión o tornillo
	conector de 8 pines (RJ45) o conector de 2 pines a presión o tornillo y adaptadores de alimentación
	conector de 8 pines (RJ45) o conector de 2 pines a presión o tornillo

	si reversible o bilateral (iguales: transmisor y receptor)
	no reversible o no bilateral (no iguales: transmisor y receptor si lleva un conector de alimentación diferente)
sí reversible o bilateral (iguales: transmisor y receptor si lleva dos conectores de alimentación)
	no reversible o no bilateral (no iguales: transmisor y receptor)

	no puede transmitir audio
	si puede transmitir audio
	si puede transmitir audio

	no tiene ajustes
	no tiene ajustes
	si tiene ajustes

	pequeño
	pequeño
	grande

	barato
	barato
	caro

	más usado
	más usado
	menos usado

	peor
	peor
	mejor
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