PROGRAMACIÓN BÁSICA AirSpace CCTV SAM-17061 y SAM-1968

	
	configuración en modo LOCAL
	conexión remota por TCP-IP

	Instalación de Discos duros

* cuando lo instale (escribir la fecha de instalación en la etiqueta de Discos duros) o exista avería
	Pág. 9

DISCO: MENÚ PRINCIPAL, INFORMACIÓN, DISCO

Pág. 39 (pdf_644.pdf)
	Configuracion, Panel de control, Información sistema, Informacion DISCO

Pág. 87 (pdf_644.pdf)

	DISCO

* cuando exista avería disco
	DISCO: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, DISCO

Pág. 67

Recuperar: se utiliza para intentar recuperar el disco en caso de error (no está en todos DVR)
Formato: realiza un formateo del disco seleccionado (borra todos los datos)
requiere reiniciar sistema NO HAY QUE FORMATEAR
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, Manejo HDD

Pág. 98
Recuperar: se utiliza para intentar recuperar el disco en caso de error (no está en todos DVR)

Limpiar datos: realiza un formateo del disco seleccionado (borra todos los datos)

requiere reiniciar sistema NO HAY QUE LIMPIAR DATOS

	APAGAR

* cuando exista avería Reiniciar sistema
	APAGAR: MENÚ PRINCIPAL, APAGAR

Pág.  76

Apagar con el botón frontal.
	¿?

	CUENTA

* agregar Usuario Grupo = user y Modificar Contraseña Grupo = admin
	CUENTA: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, CUENTA

Pág. 24

Pág. 70 a Pág. 73

Usuario = 888888 Contraseña = 888888 Grupo = admin (para configuración en modo LOCAL) CAMBIAR CONTRASEÑA
Usuario = 666666 Contraseña = 666666 Grupo = user CAMBIAR CONTRASEÑA
Usuario = default (no tiene Contraseña)  Grupo = user (oculto y no puede eliminarse)
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, Cuenta

Pág. 100
Usuario = admin Contraseña = admin Grupo = admin (para conexión remota por TCP-IP, que los usuarios remotos tengan activada la casilla Reusable)

CAMBIAR CONTRASEÑA

	Configurar fecha, hora, etc.
	GENERAL: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, GENERAL

Pág. 43 a Pág. 44

* Activar Cambio Horario y desactivar Startup Wizard

Cambio Horario = el último Domingo de Marzo (las 02:00h serán las 03:00h, se adelantó 1 hora) y Octubre (las 03:00h serán las 02:00h, se retraso 1 hora), respectivamente.
	Configuracion, Panel de control, Configurar, General

Pág. 88
* Activar DST
DST (Daylight saving time) = el último Domingo de Marzo (las 02:00h serán las 03:00h, se adelantó 1 hora) y Octubre (las 03:00h serán las 02:00h, se retraso 1 hora), respectivamente.

	Poner nombres a las cámaras y resolución monitor

* ajustes para la salida de monitor
	VISION: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, VISIÓN

Pág. 64 a Pág. 65

* Canal Modificar, Ver Hora, Ver Canal  y resolución
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Codificar

Pág. 89 a Pág. 90

	Mascaras de privacidad, Hora, Canal

* podrá configurar mascaras de privacidad y etiquetas en pantalla
	CODIFICAR: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, CODIFICAR, Sobre poner

Pág. 45 a Pág. 47

Área de Cobertura

Previo: solo visualización

Monitor: visualización y grabación

Ver Hora: solo grabación

Ver Canal: solo grabación
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Codificar

Pág. 89 a Pág. 90
Área mascara

Nunca: nunca
Monitor: visualización y grabación

Ver Hora:

Ver Canal:

	CODIFICAR

* cuando se conecte a Internet usar Stream Secundario
	CODIFICAR: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, CODIFICAR

Pág. 45 a Pág. 47

Stream principal = Grabación

Stream secundario o extra = Transmisión por red
main-stream resolución más alta, tanto para visualización y grabación
substream resolución baja para la visualización
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Codificar

Pág. 89 a Pág. 90

	RED

* cuando se conecte a Internet
	RED: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, RED

Pág. 50 a Pág. 56
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Red

Pág. 92 a Pág. 94

	Configuración del Color

* cuando exista vigilante (solo visualización)
	Botón derecho del ratón, Configuración del Color

Pág. 30
	Color

Pág. 80

	Grabar


	Grabar: Botón derecho del ratón, Grabar

Pág. 34
o
GRABACIÓN: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, GRABACIÓN
Pág. 70
Automático: grabación mediante programación realizada por el instalador

Continuo: grabación continua 24 horas

Cerrado: no realizan grabaciones
* aparece icono cinta verde esquina inferior izquierda
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, RECORD CONTROL
Pág. 99
Horario: grabación mediante programación realizada por el instalador

Manual: grabación continua 24 horas

Parar: no realizan grabaciones

	
	HORARIO: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, HORARIO
Pág. 48 a Pág. 49

* selecciona Normal en HORARIO y selecciona Automático en Grabar o GRABACIÓN
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Horario

Pág. 91

	
	DETECTAR: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, DETECTAR

Pág. 60 a Pág. 62

* aparece icono rojo esquina inferior izquierda

* cuando use la señal de video ¿?
* Activar y Ajustar Tiempo (Tiempo no es HORARIO) y Grabar Canal (graba al detectar y termina de grabar 15 s. después de detectar) en DETECTAR, selecciona Mov. en HORARIO, selecciona Automático en Grabar o GRABACIÓN
* si no funciona Blind Detect, activar antes Detección de Movimiento y activar después Blind Detect ¿?
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Detectar

Pág. 96

	
	ALARMA: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, ALARMA (Entradas, entre 1, 2, 3, 4 y Masa)
Pág. 13 y Pág. 19

Pág. 57 a Pág. 59

Normalmente abierta: activa cuando el contacto cerrado

Normalmente Cerrada: activa cuando el contacto abierto

* cuando use una central alarmas, utilice un relé con la bobina del relé conectada entre PGM1 y +AUX de la alarma y el contacto del relé conectado a la entrada del DVR (entre 1, 2, 3, 4 y Masa) ¿?
* Activar y Ajustar Tiempo (Tiempo no es HORARIO) y Grabar Canal (graba al activarse la entrada y termina de grabar 15 s. después de desactivarse la entrada) en ALARMA, selecciona Alarma en HORARIO, selecciona Automático en Grabar o GRABACIÓN
* Las entradas no usadas configurar Tipo Normalmente abierta
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Alarma

Pág. 95 a Pág. 96

	Buscar


	Buscar: Botón derecho del ratón, Buscar
Pág. 31 a Pág. 33
o

BUSCAR: MENÚ PRINCIPAL, BUSCAR

Pág. 38
Cuidado con Hora inicio y Hora fin ¿?
	Buscar
Pág. 84 a Pág. 86

Cuidado con Hora inicio y Hora fin ¿?

	Ver Mensaje (guardia seguridad)
	DETECTAR: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, DETECTAR

Pág. 62

* si no funciona Blind Detect, activar antes Detección de Movimiento y activar después Blind Detect
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Detectar

Pág. 96

	
	ALARMA: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, ALARMA (Entradas, entre 1, 2, 3, 4 y Masa)
Pág. 58

Normalmente abierta: activa cuando el contacto cerrado

Normalmente Cerrada: activa cuando el contacto abierto
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Alarma

Pág. 95 a Pág. 96

	
	ANORMAL: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, ANORMAL

Pág. 68
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, ABNORMALITY

Pág. 98

	Salida Alarma

* activar Salida de Alarma y seleccionar la salida nº 1 (metido)
* cuando se conecte la salida, utilice un relé con la bobina del relé en serie con NO y C del DVR para evitar altas corrientes que pueden destruir el contacto
	Salida Alarma: Botón derecho del ratón, Salida Alarma  (Salida, entre NO y C)
Pág. 13 y Pág. 19

Pág. 34

o
ALARMA SALIDA: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, ALARMA SALIDA
Pág. 69
Automático: se gestiona con la programación

Continuo: siempre activado = contacto cerrado

Cerrado: desactivado = contacto abierto

Estatus: cuadrado blanco = activado,  cuadrado no blanco= desactivado

clic en OK y volver a entrar
	¿?
Configuracion, Panel de control, Avanzado, Alarma I/O

Pág. 99

	
	DETECTAR: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, DETECTAR

Pág. 60 a Pág. 62

* si no funciona Blind Detect, activar antes Detección de Movimiento y activar después Blind Detect ¿?
* cuando use la señal de video
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Detectar

Pág. 96

	
	ALARMA: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, ALARMA (Entradas, entre 1, 2, 3, 4 y Masa)
Pág. 13 y Pág. 19

Pág. 57 a Pág. 59

Normalmente abierta: activa cuando el contacto cerrado

Normalmente Cerrada: activa cuando el contacto abierto

* cuando use una central alarmas, utilice un relé con la bobina del relé conectada entre PGM1 y +AUX de la alarma y el contacto del relé conectado a la entrada del DVR (entre 1 y Masa)
	Configuracion, Panel de control, Configurar, Alarma

Pág. 95 a Pág. 96

	
	ANORMAL: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, ANORMAL

Pág. 68 a Pág. 69
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, ABNORMALITY

Pág. 98

	AUTO MANTENER

* evitar averías
	AUTO MANTENER: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, AUTO MANTENER

Pág. 73
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, Auto mantenimiento

Pág. 101

	ANORMAL

* avisa averías
	ANORMAL: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, ANORMAL

Pág. 68 a Pág. 69
	Configuracion, Panel de control, Avanzado, ABNORMALITY

Pág. 98

	BITÁCORA

* cuando exista avería
	BITÁCORA: MENÚ PRINCIPAL, INFORMACIÓN, BITÁCORA

Pág. 40
	Configuracion, Panel de control, Información sistema, MEMO

Pág. 87

	Actualización de firmware

* cuando exista avería o mejoras
	VERSIÓN: MENÚ PRINCIPAL, INFORMACIÓN, VERSIÓN, Inicio

Pág. 41
	Configuracion, Panel de control, Información sistema, VERSION

Pág. 87

	POR DEFECTO

* restaurar a la programación de fabrica
	POR DEFECTO: MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, POR DEFECTO

Pág. 66
	Configuracion, Panel de control, Configurar, DEFAULT/BACKUP

Pág. 97

	CONFIG BACKUP

* guarda o lee la programación por USB en un Pendrive
	CONFIG BACKUP: MENÚ PRINCIPAL, AVANZADO, CONFIG BACKUP
	Configuracion, Panel de control, Configurar, DEFAULT/BACKUP

Pág. 97

	HACER RESPALDO

* copia de seguridad disco
	HACER RESPALDO: MENÚ PRINCIPAL, HACER RESPALDO

Pág. 75 a Pág. 76
	¿?
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Continuo = Regular

Detección de Movimiento = MD
Resetear contraseñas quitando la pila interna ¿?
Tiempo dura grabación = Pre Grabar (0 a 30 s) + Anti-dither (5 a 600 s) + Retraso (1 a 3600 s)
Tiempo activa salida alarma = Anti-dither (5 a 600 s) + Retardo (1 a 3600 s)
1. Configuración TCP/IP actual: 
1.1 Ipconfig /all

1.2 Clic con botón derecho, Estado, Detalles…

Clic con botón derecho, Abrir Configuración de red e Internet, Cambiar opciones del adaptador (Windows 10)

Windows + R, control, Centro de redes y recursos compartidos, Cambiar configuración del adaptador (Windows 10)
2. Calculadora IP: http://www.aprendaredes.com/cgi-bin/ipcalc/ipcalc_cgi
3. Cambiar la IP del DVR:

3.1 configuración en modo LOCAL, más rápido, conectar un monitor y un ratón al DVR, en MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, RED, Dirección IP, Guardar.
3.2 configuración en modo LOCAL, más lento, conectar un monitor y un ratón al DVR, en MENÚ PRINCIPAL, AJUSTES, RED, marque la casilla DHCP, Guardar, volver a entrar en RED
mirar que no esté en blanco Dirección IP, desmarque la casilla DHCP del DVR.
3.3 conexión remota por TCP-IP, más lento, cambiar la IP al ordenador, en Configuracion, Panel de control, Configurar, Red, cambiar la IP del DVR y cambiar la IP al ordenador (restablecer original) ¿?
4. Ping IP del DVR

5. Configurar el navegador Internet Explorer o Evo Lite:
6. Abrir navegador y en dirección poner la IP del DVR

LAN = Acceso interno por Red Local (misma red): no gastas datos del móvil, usar la IP del DVR, no problemas con la IP, no hay que abrir puertos, sencillo, corta distancia, rápido, no hay retardo
desmarque la casilla DHCP del DVR
Modificar IP del DVR:
Dirección IP: 192.168.1.108

Mascara Subred: 255.255.255.0

Enlace Puerta: 192.168.1.1


http://192.168.1.108:8080/ ¿?
Iniciar, Accesorios de Windows, Internet Explorer (Windows 10)

Buscar, Internet Explorer (Windows 10)
· por cable o WIFI con Internet Explorer:
Configurar el navegador Internet Explorer (aplicar las dos configuraciones):

1. Herramientas (Alt + X), Opciones de Internet, Seguridad, Sitios de confianza, Sitios, desmarque la casilla Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona, 
Agregar este sitio web a la zona de:, 192.168.1.108, Agregar, Cerrar.
2. Herramientas (Alt + X), Opciones de Internet, Seguridad, Sitios de confianza, Nivel de seguridad para esta zona, Bajo, 

desmarque la casilla Habilitar Modo Protegido (requiere reiniciar Internet Explorer), Aceptar. (SI NO FALLARÍA Grabación local y Captura foto)

3. Herramientas (Alt+X), Configuración de Vista de compatibilidad, Agregar este sitio web:, 192.168.1.108, Agregar, Cerrar.

Otro Método (aplicar las dos configuraciones):

1. Herramientas (Alt + X), Opciones de Internet, Seguridad, Nivel personalizado…, Controles y complementos de ActiveX, Descargar los controles ActiveX sin firmar, marque Preguntar, Aceptar

2. Herramientas (Alt + X), Configuración de Vista de compatibilidad, Agregar este sitio web:, 192.168.1.108, Agregar, Cerrar

Herramientas (Alt + X), Opciones de Internet, Opciones avanzadas, Restablecer configuración de Internet Explorer, Restablecer…, Eliminar configuración personal, Restablecer

C:/Archivos de programa/webrec BORRAR
· por WIFI con EVOPLUS LITE Version: V3.22.0001 Build Date: 2014-08-11:
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Escan Codigo QR

Modo Registro:

Nombre:

Direccion:

Puerto:

Usario:

Cifra:

Monitor:

Reproduccion:

IP/Domain >

Taller LAN

192.168.1.108

37777

admin

Stream >

Main >




	Nombre:
Taller LAN

Dirección:
192.168.1.108
IP interna DVR

IP privada
Puerto:
37777

Usuario:
admin

Contraseña:
admin




En Cámara, tres rayas, Dispositivo Lista, +, OK, Dispositivo por cable, IP/Domain

gDMSS Lite
Android

iDMSS Lite
iOS

wDMSS Lite
Windows Phone
WAN = Acceso externo por Internet (distinta red): gastas datos del móvil, usar la IP publica del Router, problemas con la IP dinámica, hay que abrir puertos, difícil, larga distancia, lento, hay retardo
Cambiar puerto 80 en el DVR (usar el 8080 en el DVR) o en el Router. ¿?
desmarque la casilla “Web traffic is blocked from the WAN” del Router. De lo contrario nuestra dirección con letras “vermiscamaras.dyndns.org”, funcionará solo dentro de la red Interna.

Management, Access Control, Services, HTTP, WAN Enable

No se puede acceder desde la misma red si el Router no permite Loopback. ¿?
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	Puerto TCP

37777

Para flujo de datos del DVR. Se asegura que la información llegue.

Ver cámaras por el celular

Redireccionar ¿?
Puerto UDP

37778

Para flujo de datos. Envía datos sin importar si llegan o no.

Complemento de este ultimo.

No es necesario abrir este puerto.

Puerto HTTP

80

Para entrar al servicio web.

Ver cámaras por el ordenador mediante navegador Web.
Ver interfaz web (navegador) y configurar DVR.

Redireccionar ¿?
Cuando abres el puerto 80 para el DVR, la gestión del Router por HTTP WEB Server pasa al puerto 8080
Cuando abres el puerto 8080 para el DVR (da 80 open y 8080 open),  no cambia puerto gestión del Router y es más seguro para el DVR
RTSP Port

554

Visualizar cámaras en un reproductor de video que soporte RTSP (Real Time Streaming Protocol), como por ejemplo VLC.
Si queremos conectarnos al grabador con IP 192.168.1.108, puerto 554 (puerto RTSP por defecto), canal 1, stream principal, usuario “admin” y password “admin”, el comando completo a usar sería el siguiente:
VLC: clic Medio, Abrir ubicación de red…, Introducir una URL:
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=00
&authbasic=YWRtaW46YWRtaW4=



DIFERENCIAS ENTRE VIRTUAL SERVER, DMZ Y UPnP

	VIRTUAL SERVERS O PORT FORWARD
	DMZ (Zona desmilitarizada)
	UPnP (Universal Plug and Play)

	Abre varios puertos manualmente
	Abre todos los puertos (siempre abiertos)
	Abre automáticamente (los cierra al no usarlos)

	Varias IP manualmente
	Solo una IP
	Todas las IP ¿?

	Si tenemos que abrir pocos puertos, o queremos dar servicio, por ejemplo, a un servidor web o permitir las conexiones desde Internet a nuestra red
	
	Si tenemos que abrir muchos puertos y las conexiones siempre las vamos a originar desde dentro de la red local

	Los puertos abiertos en NAT tienen prioridad sobre los puertos abiertos en DMZ Host
	en DMZ Host no se debe introducir la IP del ordenador porque es un riesgo de seguridad
	El UPnP solo sirve para cuando nosotros enviamos la primera solicitud de conexión, por lo que si lo que queremos es permitir conexiones externas sin haberlas generado nosotros (por ejemplo, para una conexión VPN o para un servidor web) debemos abrir los correspondientes puertos manualmente o utilizar la DMZ de los routers.

	
	El DMZ tiene también el inconveniente de que en caso de que quieras tener puertos redirigidos a diferentes máquinas no vas a poder.
	Mucho ojito también con tener el UPnP activado, porque muchos virus/troyanos hacen uso del UPnP, y aunque no tengas un redireccionamiento total como es el caso del DMZ, también deja el PC con el virus expuesto

	
	Lo más recomendable es configurar en la DMZ dispositivos que no puedan suponer un riesgo para la seguridad, por ejemplo, una videoconsola.
	Es más, el UPnP afecta a todos los elementos de la red que puedan tener dicho virus, mientras que el DMZ sólo expone a un elemento de la red.

	
	La configuración DMZ se utiliza para abrir todos los puertos a una IP. Por seguridad no es recomendable utilizar esta configuración. Se lo suele utilizar para realizar pruebas
	El servicio UPnP negocia y abre de manera automática los puertos. Es recomendable deshabilitarlo por seguridad.


Abrir puertos en el Router (usar un solo método): 
· VIRTUAL SERVER:
http://www.youtube.com/watch?v=9JWYctwCHNI
Advanced Setup, NAT, Virtual Servers (se pueden añadir todos de una vez)
[image: image4.jpg]%{})

ADSL Router

Device Info
Advanced Setup
wAN
Lan
NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
ALG
parental Control
Quality of Service
Routing
s
DSt
Vendor Class 1D
DHCP Options
Port Mapping
Certificate
Wireless

NAT - Virtual Servers Setup

Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private TP address on the LAN side. The
Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.

Server Name | External Port Start | External Port End | Protocol | Internal Port Start | Internal Port End | Server TP Address | Remove
grabador  |37777 7777 L 7777 192.168.1.108 O
grabador  [37778 37778 uop (37778 37778 192.168.1.108 O
grabador |80 80 T |80 80 192.168.1.108 O
grabador |54 554 TP s 554 192.168.1.108 O





· DMZ:
Advanced Setup, NAT, DMZ Host
· UPnP:

1. Router.

Advanced Setup, LAN, Enable UPnP
2. DVR.

Configuracion, Panel de control, Configurar, Red ¿?
Comprobar puertos abiertos e IP: http://ping.eu/
www.canyouseeme.org
http://www.portchecktool.com/
http://www.puertosabiertos.com/
Comprobar puertos abiertos falla con UDP 37778 (imposibilidad de chequear correctamente por ser tipo UDP).
Puerto cerrado por:
IP del DVR errónea
Puerto no abierto en el router

Puerto equivocado
Puerto tipo UDP

Cable de red desconectado

Cable de red averiado

DVR apagado

DVR averiado

Cuál es mi IP: en el Router, clic en Device Info, WAN, IP Address

http://www.checkip.org/
http://www.cualesmiip.com/
https://www.cual-es-mi-ip.net/
http://miip.es/
· IP estática o fija con EVOPLUS LITE Version: 3.51.0001
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@ Taller WAN

Escan Codigo QR FEE-| >
Modo Registro: IP/Domain >
Nombre: Taller WAN
Direccion: 88.9.216.93
Puerto: 37777
Usario: admin
Cifra:
Monitor: Stream >

Reproduccion: Main >




	Nombre:
Taller WAN

Dirección:
88.22.215.116
IP externa Router
IP pública
Puerto:
37777

Usuario:
admin

Contraseña:
admin




· IP dinámica o variable:
1. Crear una cuenta DDNS en:
a. No-IP (Pág. 114 a Pág. 117) pago, menos caro, 30 días gratis
https://www.youtube.com/watch?v=PnpEWRdOWDE (ESTE)
https://www.youtube.com/watch?v=WnfKwP_w8UM
https://www.youtube.com/watch?v=wrnZaSrzHss
https://www.noip.com/ Log in
https://www.noip.com/sign-up
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Hosts/Redirects
Add Host

Manage Hosts
Manage Groups
Download Ciient
Upgrade to Enhanced
Need Help?
Support Center
‘Troubleshooting Guide
Dynamic Update Client

‘Support Ticket

Contact Us

Upgrade to Priority Support

ian Out

Monitoring ~ BackupDNS ¥ Renew/ Activate

Manage Hosts

Current Hosts: 2 Need More Hosts? Enhance Your Account! (B oA er s

Host IPIURL Action

@ Hosts By Domain

no.p.biz

monchi no-ip biz 88.9216.93 [ Modity ¢ Remove
zapto.org

monchieee zapto.org 88.9216.93 [ Modity ¢ Remove

Add Google Apps to your Domain

We have partnered with Google to allow you to easily add email, online storage, shared ~ Google Apps for Work
calendars, video meetings and more. Buit for business, designed for teams. Leam how
easy itis to integrate Google Apps with your domain today! Learn More:




	Username
aljada
EMail
joseantonio.sanchez2@murciaeduca.es
Password
12345678
Nombre del servidor:
monchi666.zapto.org



b. DynDNS (Pág. 111 a Pág. 113) pago, más caro, 7 días gratis
http://www.youtube.com/watch?v=KjtsyPh0RZA
http://dyn.com/remote-access/
https://account.dyn.com/entrance/
c. Distribuidor de cámaras gratis
http://www.bydemes.com/ clic en DDNS Evolution
http://app.bydemes.com/ddns/?lang=es
d. Fabricante de cámaras gratis
e. Quick DDNS: hay que abrir puertos, requiere servidor DDNS, gratis
2. Configurar DDNS en DVR (Pág.54).
	[image: image7.png]Configuracion

(5] Panel ce control
5 B Informacion sstema
[ VeERsION
[2f Informacen DISCO
[ vevo
5§ Configurar
General
Codficar
Horaria
56 Red
Advance
EuAL
£3 MULTI-DDNS
Nas
e
ALARM CENTER
=
Aarma
Detectar
PAN/TILT/Z00M
DEFALLT/BACKLP
= G Avanzedo
Manejo HOD
ABNORMALITY
Aerma1/0
RECORD CONTROL
Cuenta
suapsroT
Auto mantenmiento
£ B ADDTIONAL FUNCTION
CARD OVERLAY
Auto Register
Preferred OIS

MULTIDDNS

Tia de senvidr
Senvida P
Puetosenidr
Nonbre de doriio
Usiaio

Clve

Alive Timelsec.)

[NO-P D! <] Activado

[C—
[monchiess

e 0068535

swe | Reeson





	Tipo de servidor

NO-IP DDNS
Servidor IP

dynupdate.no-ip.com
Puerto servidor
80
Nombre de dominio:
monchi666.zapto.org
Usuario
aljada
Clave
12345678



3. EVOPLUS LITE Version: V3.22.0001 Build Date: 2014-08-11:
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Escan Codigo QR

Modo Registro:

Nombre:
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Puerto:

Usario:

Cifra:

Monitor:

Reproduccion:

IP/Domain >
Taller NO-IP
monchi666.zapt
37777

admin

Stream >

Main >




	Nombre

Taller NO-IP
Dirección

monchi666.zapto.org
Puerto

37777

Usuario

admin

Contraseña

admin




P2P (Peer to Peer): asigna un UID (unique ID) a cada cámara, no hay que abrir puertos, no requiere servidor DDNS, activar P2P en el DVR y en el Móvil, escanear el código QR, gratis
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