Tipos de cables


	Tipo de cable
	Foto
	Impedancia

/Transmisión
	Diámetro exterior
	Peso
	Atenuación a 5 MHz
	Eficacia de blindaje
	Distancia máxima
	Otros

	RG59 fino

Micro RG59

Cable micro coaxial 

Mini Coax

RG-179B/U

RG174 (mal llamado)
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	75 Ω
No balanceada
	3,7 mm
0,146 pulgadas
	7 Kg/300 m
16,0 lbs/1000 pies
	4,33 dB/100 m
1,3 dB/100 pies
	80 dB
	106,68 m
350 pies
	Menos caro
26,06 €/100 m
Mayor atenuación
Distancias pequeñas

Menor diámetro
Más flexible

Muchos cables por mismo tubo
Mayor inmunidad al ruido que el cable de par trenzado
No requiere conversión de medios (baluns)

	Micro RG59 y alimentación
Cable micro coaxial combinado
RG-179 +alimentación
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	75 Ω
No balanceada
	6,8 mm
	
	4,33 dB/100 m
1,3 dB/100 pies
	
	106,68 m ¿?

limitada por alimentación
350 pies
	Menos usado
Más caro RG59 fino

46,54 €/100 m
Alimentación

Mayor diámetro

Complicado de instalar
Mayor inmunidad al ruido que el cable de par trenzado

	Cable coaxial RG59/U

KX6 (Francia)

URM70 (Gran Bretaña)
SYV-75-5 (China)

5C-2V
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	75 Ω
No balanceada
	6,15 mm
0,242 pulgadas
	16 Kg/300 m
35,0 lbs/1000 pies
	1,93 dB/100 m
0,58 dB/100 pies

	80 dB
	228,60 m
750 pies
	Mas usado
Más duradero

Más caro UTP

29,95 €/100 m
Mayor diámetro
Menor atenuación
Mayor calidad de imagen
Mayor inmunidad al ruido que el cable de par trenzado

	Cable coaxial combinado
RG59 y alimentación = RG59 + DC = Siames 
	[image: image4.png]



	75 Ω
No balanceada
	9 mm
	
	1,93 dB/100 m
0,58 dB/100 pies
	
	228,60 m ¿?
limitada por alimentación
750 pies
	Menos usado
Más duradero

Más caro RG-59

44,70 €/100 m
Alimentación

Mayor diámetro

Complicado de instalar
Mayor inmunidad al ruido que el cable de par trenzado

	RG6/U

3C-2V
	
	75 Ω
No balanceada
	6,90 mm
0,272 pulgadas
	19 Kg/300 m
42,0 lbs/1000 pies
	1,57 dB/100 m
0,47 dB/100 pies
	80 dB
	304,80 m

1000 pies 
	Menos usado
Más duradero

Más caro RG-59
Mayor diámetro

	RG6 + 2 cables
	
	75 Ω
No balanceada
	¿?
	
	1,57 dB/100 m
0,47 dB/100 pies
	80 dB
	304,80 m ¿?

limitada por alimentación

1000 pies 

	Menos usado
Más duradero

Alimentación

Mayor diámetro

Complicado de instalar

	RG11/U

KX8 (Francia)
	
	75 Ω
No balanceada
	10,30 mm
	
	1,18 a 5 MHz
	
	457,20 m

1500 pies 
	Menos usado

Más duradero

Más caro

Mayor diámetro

Distancias grandes

	UTP 
CAT 5e/CAT  6 rígido
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	100 Ω
Balanceada
	5,08 mm
0,200 pulgadas
	9,5 Kg/300 m
20,9 lbs/1000 pies
	4,06 dB/100 m
1,22 dB/100 pies
	40 dB
	300 m (pasivo)
1000 pies (pasivo)
1000 m (activo)
3000 pies (activo)
	Mas usado
Menos duradero

Menos caro
26,90 €/100 m
Menor diámetro
Mayor atenuación
Más flexible

Alimentación, etc.

Hasta 4 cámaras
Necesita baluns
Menor calidad de imagen

Menor inmunidad al ruido

	Fibra óptica (multimodo)
	
	
	3,3 x 5,84 mm
0,13 x 0,23 pulgadas
	6 Kg/300 m
13,5 lbs/1000 pies
	< 1,67 dB/100 m
< 0,5 dB/100 pies
	
	2000 m
6500 pies


	Menos usado
Delicado ¿?

Distancias grandes

Mas difícil de instalar
Más caro

Mayor inmunidad al ruido
Necesita convertidor

	Inalámbrica


	
	
	
	
	
	
	
	


Distancias máximas del cable
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La distancia máxima del cable depende del tipo de cable, sección del cable o n° de pares UTP de alimentación, tipo de balun, la resolución de la cámara, la tecnología de la cámara, la tensión de alimentación de la cámara y la corriente de la cámara.
	Tipo de cable
	Distancia máxima

	Cable coaxial RG-59
	700-800 pies 228,60 m

	Cable coaxial  RG-59 con amplificador de video CCTV
	3000 pies 

	Cable coaxial RG-6
	1000 pies 304,80 m

	Cable UTP CAT-5 con balun de video pasivo
	1200 pies

	Cable UTP CAT-5 con balun de video activo
	5000 pies

	Cable coaxial RG-59 (cámaras AHD)
	300 metros/1000 pies

	Cable coaxial  RG-59 con amplificador de video  AHD (cámaras AHD)
	800 metros/2600 pies (más de 5000 pies con varios amplificadores)

	Cable UTP CAT-5 con balun pasivo (cámaras AHD)
	300 metros/1000 pies

	Cable coaxial RG-59 (cámaras HD-TVI)
	500 metros/1640 pies

	Cable coaxial  RG-59 con amplificador de video HD-TVI (cámaras HD-TVI)
	600 metros/2000 pies (más de 4000 pies con varios amplificadores)

	Cable UTP CAT-5 con balun pasivo (cámaras HD-TVI)
	250 metros/750 pies

	Cable coaxial RG-59 (cámaras HD-CVI)
	300 metros/1000 pies

	Cable coaxial  RG-59 con amplificador de video HD-CVI (cámaras HD-CVI)
	800 metros/2600 pies (más de 5000 pies con varios amplificadores)

	Cable UTP CAT-5 con balun pasivo (cámaras HD-CVI)
	300 metros/1000 pies

	Cable coaxial RG-59 (cámaras HD-SDI)
	300 pies

	Cable coaxial  RG-59 con repetidores de video HD-SDI con alimentación (cámaras HD-SDI)
	Extender 300 pies adicionales


1 metro = 3,2808 pies

1 pie = 12 pulgadas = 0,3048 metros
1 lbs = 0,4535 Kg
El estándar de la industria para una caída de voltaje de alimentación aceptable es del 10% o menos.

Para la videovigilancia es necesaria una frecuencia de 5 MHz.

Atenuación media de un cable coaxial RG59: 2,5 dB cada 100 metros de cable ¿?

TVCC de nivel alto, en el que se admite una atenuación máxima de 3 dB

TVCC de nivel medio, en el que se acepta una atenuación de 6 dB,

Longitud cable RG-59 (m) = Atenuación máxima x 100 / Atenuación media = (Atenuación máxima x 100):2,5
3

